**Введение**

Описание приложения

Приложение представляет собой программный комплекс по проведению экспериментов в автоматизированном виде с помощью внешних электронных приборов, управляемых по различным цифровым интерфейсам. Приложение написано на языке Python и распространяется в свободном виде. Оно имеет графический интерфейс. Приложение позволяет гибко настраивать различные сценарии работы приборов, их взаимодействие между собой, порядок снятия данных и отдачи команд на произведение прибором каких-либо действий. Данные. Полученные от приборов данные могут быть записаны в файлы на компьютер для последующей обработки. Так же в приложение встроен модуль просмотра и обработки результатов эксперимента. Конфигурацию установки можно сохранять и загружать, тем самым не затрачивая время на настройку эксперимента повторно. Полученные данные в тот же момент времени записываются в буферный файл на случай, если в ходе эксперимента отключится электричество и выключится компьютер – данные будут сохранены и доступны. Сценарии приборов построены по концепции сигналов – прибор производит действие при получении сигнала, сигналы могут быть получены от таймера или от других приборов. Это позволяет очень гибко настраивать процедуру проведения эксперимента. Настройка процедуры эксперимента сопровождается отрисовкой интерактивной диаграммы, на которой показаны сигналы и взаимодействие приборов друг с другом. Установка автоматически сканирует доступные интерфейсные порты, их не нужно искать в системе и вводить вручную. При настройке приборов система анализирует возможные коллизии и ошибки при установке прибору соответствующего порта. Эксперимент не может быть начат, пока настройка не будет произведена корректно. В ходе эксперимента текущий статус выводится в текстовом виде. Доступна визуальная шкала, отображающая время до окончания эксперимента в процентах и минутах. Так же по мере срабатывания приборов отрисовывается диаграмма с метаданными о приборе и сделанных им действиях. Если в ходе эксперимента какой-либо прибор не отвечает, об этом будет сообщено пользователю. Так же пользователь перед началом эксперимента может выбрать опции, продолжать эксперимент при ошибке опроса прибора или прервать. В любой момент эксперимент может быть поставлен на паузу. Измеряемые параметры в режиме реального времени выводятся на интерактивный график. Отображаемые параметры можно выбрать по желанию пользователя. Встроен математический аппарат, позволяющий корректно пересчитывать зависимости одних данных от других. По окончанию эксперимента программа предложит пользователю выбрать варианты сохранения данных, они могут быть экспортированы в таблицы excel.   
  
В программу встроен конструктор создания новых приборов, он позволяет в режиме диалога с пользователем сформировать систему команд нового прибора и полноценно использовать его в установке. Команды можно проверять по ходу создания, все необходимые инструменты встроены.

Приложение переведено на 2 языка: Русский и английский.

В модуле просмотра и анализа данных добавлен инструмент импорта собственных данных для удобного просмотра и анализа.

**Системные требования**

* Операционная система: Windows 10 и выше
* Объем занимаемого места на диске(не менее): 400 МБ
* Процессор: Двухъядерный, 2.0 ГГц
* Оперативная память: 4 ГБ RAM


**Установка приложения**

1. Скачайте установочный файл приложения .exe;
2. Запустите установочный файл. Дважды щелкните на загруженный файл, чтобы начать процесс установки;
3. Следуйте подсказкам мастера установки. В процессе установки вам будут предложены стандартные шаги, включая:
   * Принятие лицензионного соглашения
   * Выбор каталога установки
   * Установка дополнительных компонентов (если предлагается)
4. Завершите установку. После завершения процесса установки вы получите уведомление о его успешном завершении.

Теперь приложение готово к использованию.

**Обзор интерфейса**

После запуска программы пользователю предлагается на выбор два варианта управления приборами. Это может быть локальное управление прибором или создание установки. Внешний вид показан на рисунке ниже.



Локальное управление приборами позволяет выбрать прибор для управления, после выбора откроется окно управления этим прибором. Удаленное управление в этом режиме эквивалентно управлению с физических кнопок устройства.





Рисунок. Пример окна для управления устройством в режиме локального управления для прибора SVPS34.

Если пользователь выберет режим «создание экспериментальной установки», ему на выбор будет представлен список доступных приборов, из которых можно построить установку.



Пользователь должен выбрать необходимые приборы и нажать кнопку «Ок».



Внешний вид программы после создания экспериментальной установки.

1 – Поле приборов. Входящих в установку. Управление приборами. Их настройка и конфигурация осуществляется в этом поле.

2 – Схема экспериментальной установки. Схема обновляется в интерактивном режиме в процессе настройки приборов.

3 – Поле вывода очередности срабатывания приборов в ходе эксперимента. Активно в ходе эксперимента и после его окончания.


4 – Журнал сообщений. Здесь выводятся сообщения об ошибках настройки приборов, о ходе эксперимента и другие информационные сообщения.

5 – Информационное поле. Показывает текущие действия установки и количество секунд до окончания эксперимента.

6 – Поле настроек. Здесь можно открыть инструкцию. Получить доступ к расширенным настройкам эксперимента, сохранить установку или указать место сохранения результатов эксперимента.

7 – Поле кнопок управления.

Далее рассмотрим каждую область подробнее.



Поле приборов.

Под каждым каналом прибора расположена кнопка «настройка». При нажатии на эту кнопку будет открыто окно с настройками данного канала. Обзор настроек будет представлен ниже.

Справа от названия приборов расположена красная кнопка, при нажатии на эту кнопку прибор будет удален из текущей установки.

Кнопка с наименованием канала служит для отключения данного канала, отключение всех каналов прибора эквивалентно удалению прибора из установки. Он не будет участвовать в эксперименте.

На поле прибора расположены кнопки в виде белых значков +. При нажатии на эти кнопки будут включаться каналы приборов.




Рисунок. Поле приборов после включения канала 3 на приборе DP832A.




Рисунок. Поле приборов после отключения всех каналов прибора DP832A.

Количество каналов в поле прибора совпадает с количеством реальных физических каналов прибора.

Красная обводка поля прибора означает, что прибор не настроен. Для начала эксперимента необходимо произвести настройку всех приборов в установке. После корректной настройки прибора рамка вокруг его поля будет отображаться зеленым цветом.




Рисунок. Пример отображения настроенного прибора SR830.

В некоторых ситуациях поле прибора будет выделено желтым цветом, это означает, что прибор настроен корректно, но есть конфликты с другими приборами. Например, несколько приборов, подключаемыx по RS232 не могут иметь один и тот же COM порт. Предупреждение об этом выводится в поле журнала. Пример показан на рисунке ниже.





Рисунок. Данные приборы не могут иметь один COM порт.

Анализ подобных ситуаций происходит только после настройки всех приборов в текущей установке. Для продолжения необходимо устранить указанные предупреждения.

Настройка приборов.

После нажатия на кнопку Настройка в поле прибора откроется окно настроек для данного типа прибора. Например, у всех источников питания окно настройки выглядит одинаково.

Далее процесс настройки будет показан на примере источника питания, для остальных типов приборов процесс настройки аналогичен.



Рисунок, окно настройки источника питания.

Окно настройки прибора делится на 3 части:

* + Настройка активной части канала, которая производит некоторые действия. Цифра 1.
  + Настройка измерительной части канала. Цифра 2
  + Настройка подключения прибора. Цифра 3.

В поле 1 происходят настройки действий прибора, которые он будет совершать в ходе проведения эксперимента. В данном случае под активным действием подразумевается изменение некоторых выходных параметров прибора. Например, изменение напряжения на выходе, изменение тока, изменение частоты для генераторов, изменение угла поворота для шаговых двигателей и д.р. В некоторых приборах часть активных действий может отсутствовать. Например, в вольтметрах.

В поле 2 настраиваются измеряемые параметры. Здесь необходимо выбрать нужные параметры измерений.

Отдельно стоит заострить внимание на частях настройка действий и настройка измерений. Этот блок призван гибко настраивать порядок произведения действий или измерений прибором в установке. Ключевым понятие здесь является сигнал – триггер, если этот триггер будет получен, данный канал произведет действия или измерений.

Триггером может выступить отчет определенного времени таймера или некоторые действия другого прибора или канала в установке. Выше на рисунке в обоих частях триггером указан таймер. В части активных действий действия будут происходить каждые 10 секунд. В части измерений также 10 секунд. В части измерений так же указано количество измерений в эксперименте. В данном случае указано 1 измерение – это значит, что после старта эксперимента пройдет 10 секунд, будет произведено снятие измеряемых указанных параметров и данная часть канала закончит работу в данном эксперименте.

Количество действий иногда не указывается. Это видно в части активных действий. В данном случае это связано с тем, что активная часть источника питания проходит по указанным шагам напряжений или токов. Количество действий здесь будет рассчитано автоматически.

Так же триггером может служить сигнал от другого прибора или другого канала в данном приборе или даже от другой части канала, измерительная может срабатывать после активной или наоборот.




Рисунок. Триггером выбран сигнал от другой части того же канала.


На рисунке выше показана ситуация, когда сигналом будут являться определенные действия от другой части данного канала. Бирюзовым цветом при этом показана подсказка с описанием.

Разберем подробно настройки действий на рисунке выше.

В качестве триггера действия указан внешний сигнал – это любой сигнал, не связанный с таймером. В поле источника указан выбранный источник в формате “Прибор”\_”номер канала””часть канала”\_”событие”. В данном случае трактовка такая:

Активное действие будет произведено после того, когда в приборе Maisheng, в канале 1 измерительная часть произведет операцию.

При вводе параметров приложение будет проверять их корректность. Если что-то введено некорректно, это поле будет окрашено красным цветом.



Общее поле – подключение.

В поле настройки подключения выбирается порт в компьютере, к которому подключен внешний прибор. Доступные порты автоматически сканируются приложением и предлагаются к выбору в сообтствевующем поле. Если в качестве порта выбирается COM, то необходимо так же задать значение скорости, на которую настроен прибор. Если в качестве порта выбран usb device, то значение скорости ни на что влиять не будет. Это поле общее для всех каналов прибора. Оно предлагается к настройке в каждом канале, но достаточно настроить один раз, при открытии настроек следующего канала сохраненные настройки будут отображаться.

Если порт, к которому подключен прибор не отображается в списке, Вам необходимо проверить установленные драйвера.

После настройки прибора необходимо нажать клавишу OK для подтверждения настроек. Если нажать отмена или закрыть окно настроек с помощью крестика в верхнем правом углу, то настройки не сохранятся для прибора. Если прибор настроен корректно его рамка станет зеленой, а все записанные настройки будут записаны в поле прибора.

Поле схема взаимодействия приборов в эксперименте.

В данном поле представлена интерактивная диаграмма, которая показывает, как приборы будут взаимодействовать между собой в ходе эксперимента. Благодаря этому полю можно наглядно представить взаимодействие приборов.


В поле блоками разного цвета представлены взаимодействующие части каналов. Блоки одного цвета относятся к одному прибору. Связи между блоками показаны белыми линиями. Конец линии связи обозначен белым кругом.



Рисунок.


На рисунке Показано 7 блоков. 3 прибора – красный, синий, зеленый и все линии связи выходят из блока и заходят в него же, так же на линии связи указано количество секунд. Это значит, что каждый из блоков будет срабатывать раз в 10 секунд. Все блоки работают по таймеру.

Рассмотрим другой пример.



Рисунок

Теперь от блока Maisheng\_1 ch-1\_meas отходят две линии связи, одна заканчивается на этом же блоке, а вторая идет к зеленому блоку. Линия связи заканчивает у зеленого блока и имеет подпись do\_operation. Эту часть схему нужно трактовать так: блок maisheng работает по таймеру и срабатывает каждые 10 секунд, после каждого срабатывания maisheng срабатывает зеленый блок SR830. Мы получили такую конфигурацию после того, как в настройках SR830 в качестве источника сигнала указали Maisheng.



Взаимодействия между приборами могут быть довольно сложными и запутанными. Диаграмма обновляется после настройки каждого прибора. Иногда расстановка блоков на диаграмме оказывается не оптимальной или чисто визуально для Вас не совсем ясной, вы можете перемещать блоки по полю диаграммы, для этого нужны нажать на блок левой кнопкой мыши и, не отпуская ее, переместить блок в нужное место на поле.





  

Рисунок. Некоторые варианты расстановки блоков на поле диаграммы.


**Поле Диаграммы срабатывания каналов в эксперименте.**

Данная диаграмма отображает очередность срабатывания приборов в эксперименте. Так же в ней длоступна дополнительная информация о сделанном измерении. Это поле начинает отрисовываться только в ходе эксперимента



Сверху на диаграмме указан номер шага по порядку, цветным блоком отмечен прибор, который сделал некоторое действие на этом шаге.

Дополнительную информацию о каждом шаге можно получить, если навести на блок курсор мыши и нажать правую кнопку мыши, будет показано поле с некоторой информацией об этом шаге.



**Поле журнал сообщений.**

Название говорит само за себя. В журнале присутсвуют различные сообщения и уведомления. Критические окрашиваются красным цветом, положительные зеленым, обычные белым, а желтым цветом представлены предупреждения.

**Поле статуса эксперимента.**

В поле статуса отображается текущее действие программы. Так же представлена шкала с прогрессом эксперимента, шкала отображает процент эксперимента и время, оставшееся до окончания.

**Поле настроек**

В поле настроек представлены клавиши для различных конфигураций, вносимых в установку. При нажатии на кнопку инфо можно посмотреть информацию о версии приложения, инструкцию к приложению. При нажатии на кнопку расширенные настройки можно попасть в меню дополнительных настроек эксперимента. О них будет рассказано ниже в пункте **ЧЧЧЧ.**

При клике по кнопке меню откроется окно, в котором можно будет сохранить текущую конфигурацию установки, добавить прибор в установку, открыть ранее сохраненную конфигурацию установки.

**Поле Кнопок управления**

В этом поле расположены кнопки управления. Доступна кнопка очистки журнала, кнопки старта, паузы эксперимента. Кнопка открытия окна с графиками.

**Ход эксперимента**

Эксперимент начинается после настройки всех приборов в установке и нажатия на кнопку Старт.

После старта установка производит первоначальную настройку, затем происходит проверка подключения всех приборов. Проверка происходит путем отдачи запроса на устройство и получение ответа, если ответа от устройства нет, то эксперимент завершается с ошибкой. Если все проверка подключения пройдена успешно, эксперимент продолжается.

Все действия установки сопровождаются подробными сообщениями в журнале сообщений.

Немного о внутреннем устройстве алгоритма работы.

Каждая часть канала каждого прибора представляет собой отдельную сущность – программное представление. У каждой есть флаг статуса работы и есть приоритет. В начале приоритет выставляется по порядку доступности частей. После совершения своего шага, часть получает наименьший приоритет из всех, а все остальные увеличивают свой приоритет на 1 единицу.

Приоритет необходим для того, чтобы определить очередность своих шагов частями, если у двух и более наступило событие, по которому они должны делать шаги. При шаге частью увеличивается внутренний счетчик шагов этой части. Как только счетчик достигнет настроенного количества шагов, часть получит статус не активной и закончит работу в этом эксперименте. Об этом будет сообщено в журнале. Эксперимент завершится после того, как все части завершат свою работу.

Эксперимент завершается с ошибкой, если в ходе опроса устройство не ответит. В меню расширенных настроек доступен пункт, при отметке которого в данном случае эксперимент не будет завершаться с ошибкой и будет продолжен. Параметры, которые должны быть сняты в данной части получат значение fail, они не будут учтены при выводе графиков, но отобразятся в файле сохранения результатов.


После каждого шага каждой части программа откроет буферный файл и запишет снятые параметры в файл. Это необходимо на случай экстренного прерывания эксперимента по причине выхода из строя компьютера, сбоя программы, отключения электричества и других экстраординарных ситуаций. Данное действие призвано увеличить шансы на сохранения уже снятых данных.

После завершения эксперимента программа оповестит об этом пользователю показом окна с информационным сообщением и звуковым сигналом.

Если в меню расширенных настроек не было указано место сохранения результатов, программа попросит пользователя указать место сохранения данных, после чего запишет их в указанный файл.

**Окно просмотра результатов измерений**

При нажатии на кнопку «показать график» откроется дополнительное окно просмотра результатов измерений.




Данное окно в момент проведения эксперимента позволяет просматривать в реальном времени измеряемые параметры.

В ходе эксперимента окно позволяет в реальном времени видеть измеряемые параметры. После завершения эксперимента можно отфильтровать собранные данные с помощью встроенных фильтров.

Существует возможность построить график одного измеренного параметра в зависимости от другого. Для этого используются временные метки.

При каждом измерении фиксируется время для каждого параметра. В зависимости от того, пересекаются ли временные интервалы двух параметров, применяется следующий метод пересчета:

1. **Линейная интерполяция**: Этот метод используется, когда временные интервалы двух параметров перекрываются. Алгоритм включает следующие шаги:
   * Определяем две точки для каждого параметра, которые относятся к общему времени.
   * Если у нас есть параметры A(t) и B(t) с временными метками t1, t2 для A и t3, t4 для B, тогда находим временные метки, которые пересекаются (например, t1 ≤ t3 ≤ t2 )
   * Для вычисления значения параметра A в момент времени t, где t1≤t≤t2 ​, используем формулу:



* + Аналогичным образом находим значение параметра B.

В случае, если временные интервалы не пересекаются и в искомый момент времени нет соседних моментов с измерением параметра, применяется линейная экстраполяция по двум ближайшим точкам.

Обратите внимание, что использование экстраполяции может привести к большему количеству ошибок, так как данные берутся за пределами наблюдаемого диапазона. Поэтому важно учитывать эту особенность при анализе и интерпретации результатов.

**Снятие показаний**

Инструкция по получению данных

Обработка и отображение данных в интерфейсе

**Сохранение данных**

Форматы файлов для сохранения

Процесс сохранения данных

Ошибки при сохранении и их решение

**Визуализация данных**

Как строить графики

Настройки графиков (ось, тип графиков и др.)

Примеры построения графиков

Применение математических фильтров

**Типы доступных фильтров**

-Как применять фильтры к данным.

Для применения фильтров к данным необходимо левой кнопкой мыши кликнуть по графику на поле представления, график подсветится белым цветом. Затем в панели фильтров выбрать нужный фильтр, ввести значение коэффициентов, если это необходимо, и нажать кнопку “применить”. После этого произойдет расчет новых отфильтрованных значений и график будет представлен в отфильтрованном виде. Выделение графика при этом сохранится.

- Как сбросить фильтры


Для сброса фильтров необходимо выделить график и нажать кнопку Esc на клавиатуре. Пример выделения графика показан ниже на рисунке.

РИСУНОК

**Сохранение конфигурации установки**

Как сохранять конфигурацию установки


- для сохранения текущей конфигурации установки необходимо зайти в меню и выбрать пункт «Сохранить установку» или «Сохранить установку как…



В диалоговом окне Вам будет предложено выбрать название и место сохранения файла. Если до этого файл установки уже был сохранен, то установка перезапишет ранее сохраненный файл. Обратите внимание, при сохранении в названии окна будет указан путь до файла сохранения.

Как загружать конфигурацию установки

- Для загрузки конфигурации установки вам необходимо выбрать пункт меню «Открыть установку», после чего выбрать место нахождения файла ранее сохраненный установки.



Так же вы можете просто перетащить файл ранее сохраненной установки на основное поле программы, это равносильно вышеописанному способу.

Формат сохранения конфигураций

- конфигурация установки сохраняется в файл с расширением .ns

**Устранение неполадок**

Частые проблемы и решения

Контакты для поддержки

**Заключение**

Рекомендации по дальнейшему изучению приложения

Ссылки на дополнительные ресурсы

Проблемы при использовании большого количество приборов в экспериментах:

1. Сложность обработки данных:
   * Большой объем данных требует разработки методов и алгоритмов для их обработки, что может затруднять анализ.
2. Разработка новых технологий:
   * Необходимость постоянного обновления знаний и навыков для работы с новыми, часто сложными приборами и технологиями.
3. Синхронизация:
   * Необходимость синхронизации работы множества устройств, что может быть сложно из-за разной частоты обновления данных и задержек в ответах.

Обработка и хранение данных:

* Увеличение объема данных, генерируемых одновременно работающими приборами, требует значительных вычислительных мощностей для хранения, обработки и анализа
* Совместимость устройств:
  + Разные приборы могут использовать разные интерфейсы (например, USB, RS-232, GPIB, Ethernet) и протоколы (например, MODBUS, CAN, SCPI), что затрудняет их совместное использование и интеграцию в единую систему.
* Обработка ошибок:
  + Разные протоколы могут иметь различные механизмы обработки ошибок, что может привести к трудностям в диагностике проблем при передачи данных.
* Скорость передачи:
  + Различная скорость передачи данных между устройствами может приводить к задержкам и потере информации, особенно если один прибор передает данные более медленно, чем другие.

Разработка средств автоматизации измерений с использованием большого числа внешних приборов с возможностью построения собственных сценариев работы имеет значительную актуальность. Вот основные аспекты:

**1.** Повышение эффективности работы

* Скорость и точность: Автоматизация процессов измерения позволяет значительно сократить время, необходимое для сбора данных, что повышает общую эффективность эксперимента.
* Минимизация человеческого фактора: Исключение ручного ввода данных снижает вероятность ошибок и улучшает точность результатов.

**2.** Гибкость в настройке

* Настройка сценариев: Возможность создания собственных сценариев работы позволяет адаптировать систему под специфические требования каждого эксперимента и быстро реагировать на изменения условий.
* Поддержка различных протоколов: Автоматизированные системы могут легко интегрировать приборы с различными интерфейсами и протоколами.

**3.** Сбор и обработка данных

* Централизованное управление: Автоматизированные системы могут централизованно собирать данные с нескольких приборов, упрощая процесс мониторинга и управления.
* Расширенные инструменты анализа: Предоставление инструментов для обработки и анализа данных, например, визуализация, фильтрация и статистический анализ.

**4.** Безопасность и надежность

* Данные в реальном времени: Возможность получения данных в реальном времени повышает надежность результатов и позволяет принимать мгновенные решения.
* Резервное копирование данных: Автоматизированные системы могут предусматривать автоматическое сохранение данных, что снижает риск их потери.

**5.** Снижение затрат

* Экономия времени и ресурсов: Автоматизация процессов сокращает время работы с приборами и требует меньшего числа операторов, что уменьшает затраты на персонал.
* Снижение затрат на калибровку и сервис: Централизованный подход к калибровке и обслуживанию может уменьшить затраты на техническое обслуживание оборудования.

**6.** Адаптация к большим данным

* Обработка большого объема информации: Автоматизированные системы могут обеспечить эффективное управление большими объемами данных, что крайне важно в современных исследованиях.

7 Необходимо соблюсти баланс между сложностью и гибкостью, самым гибким способом является написание собственного ПО, но этот путь является и самым сложным.

Введение

В современном научном сообществе эффективность и точность проведения экспериментов напрямую зависят от использования сложных измерительных установок, включающих множество электронных приборов. Ручное управление такими системами сопровождается рядом серьёзных проблем: высокая вероятность человеческих ошибок, сложности в синхронизации работы устройств, трудности в обработке и хранении больших объёмов данных. Кроме того, переход к автоматизированным системам часто осложняется высоким порогом входа в программирование, что затрудняет их широкое внедрение в научную практику.

Автоматизация экспериментов призвана решить эти проблемы, предоставляя исследователям инструменты для гибкой настройки сценариев работы приборов, синхронизации их взаимодействия и эффективного сбора данных. Однако многие существующие решения недостаточно дружелюбны к пользователю и требуют специальных навыков программирования, что ограничивает их применение и снижает потенциал автоматизации в науке.

В данной работе представлено программное обеспечение для автоматизации научных измерений, разработанное с целью снижения порога входа для пользователей и замены ручных методов проведения экспериментов. Приложение написано на языке Python, имеет графический интерфейс и распространяется свободно, что делает его доступным широкому кругу исследователей.

Ключевые особенности программы включают:

- Интуитивно понятный интерфейс: Позволяет пользователям без глубоких знаний в программировании создавать сложные сценарии экспериментов.

- Гибкая настройка сценариев: Использование концепции сигналов для управления приборами предоставляет возможность точно задавать последовательность действий и реакции устройств.

- Автоматическое управление интерфейсами: Система самостоятельно сканирует доступные порты и предупреждает о возможных коллизиях, облегчая подключение и настройку приборов.

- Надёжность данных: Автоматическое сохранение результатов в реальном времени и функция резервного копирования защищают данные от потери в случае непредвиденных обстоятельств.

- Расширяемость: Встроенный конструктор приборов позволяет добавлять новые устройства через диалоговый режим, что упрощает интеграцию различного оборудования без необходимости программирования протоколов.

- Мультиязычная поддержка: Приложение доступно на русском и английском языках, что расширяет круг потенциальных пользователей.

Предложенное программное обеспечение представляет собой решение, призванное заменить ручное проведение экспериментов на автоматизированный процесс. Это не только повышает эффективность и точность исследований, но и способствует развитию науки за счёт снижения барьеров для внедрения современных технологий в исследовательскую практику.